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Приложение № 1 
к Договору № ________________ от ___.___.20________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на детальное (инструментальное) обследование объекта технического состояния конструкций зданий на объекте на объекте: «_____________________________», расположенном по адресу: _____________________

	№ п/п
	Исходные данные
	Содержание исходных данных
	Необходи-мость проведения работ
[Да/Нет]

	1.
	Застройщик (Технический заказчик)
	___________________________
	

	2.
	Исполнитель работ (Проектная организация)
	________________

	

	3.
	Наименование объекта
	_____________________.
[bookmark: _GoBack]Идентификатор Объекта (при наличии): _______________
	

	4.
	Местоположение объекта капитального строительства
	__________________________
	

	5.
	Обеспечение выполнения требований к специализированным организациям, проводящим обследование, определенные органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного строительного надзора согласно п. 4.1 ГОСТ 31937-2011
	Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации (далее - СРО) в области инженерных изысканий (членство в СРО в области инженерных изысканий не требуется в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) и соответствовать требованиям, установленным, в том числе, статьей 55.8 ГрК РФ.
	

	6.
	Сроки проведения работ
	Начало работ – дата заключения договора
Окончание работ  - не позднее 2 месяцев от даты заключения договора 

	

	7.
	Фотофиксация объекта
	Общий вид объекта 



	8.
	Основные технические показатели:

А. Здания/сооружения






Б. Внутренних инженерных систем и наружных сетей


В. Линейного сооружения
	


Жилой дом 
- техническая готовность:
- количество этажей:
- общая площадь:
- строительный объем:


Внутренние инженерные системы




Технологические присоединения
Внутриплощадочные сети

- вид / (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, пр.)

	



____%
___ эт.
________ м2
________ м3


__%




__%


__%


	9.
	Наличие проектной, исполнительной документации и/или иной документации
	- планы БТИ;
- положительное заключение экспертизы
- проектная документация;
- рабочая документация;
- комплект исполнительной документации;
- расчетные модели здания;
- отчет о строительно-технической экспертизе;
- заключение по результатам обследования технического состояния объекта.
	Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Нет


	10.
	Элементы обследования:

А. Конструктивные;











Б. Прочие



	


1. Грунты основания. 
2. Фундаменты, ростверки и фундаментные балки.
3. Стены, колонны (пилоны), столбы. 
4. Перекрытия, покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны и др.), крыши 
5. Балконы, лоджии, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы 
6. Связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания 

1. Внутренние инженерные системы
2. Магистральные инженерные сети
3. Каналы, трубопроводы и т.п.
4. Конструкции дорог
5. Конструкции элементов благоустройства 
	


Отдельное ТЗ
Да
Да
Да


Нет

Да



Да
Нет
Нет
Нет
Нет

	11.
	Основание для выполнения работ (и/или)
	1. Предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.
2. Объект капитального строительства возведен без надзора (невозможно выполнить требование части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ).
3. Возобновление прерванного строительства зданий и сооружений при отсутствии консервации или по истечении трех лет после прекращения строительства при выполнении консервации (нарушены п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011, п. 4.2 СП 13-102-2003, п. 3.23 СП 70.13330.2012, п. 6.15 СП 48.13330.2019).
4. Допущены нарушения при подготовке и содержании грунтового основания здания. Не обеспечивается должным образом отвод атмосферных и грунтовых вод – основание замачивается (нарушены раздел 5 СП 45.13330.2017).
5. Отсутствие исполнительной документации (нарушены требования п. 3.23 СП 70.13330.2012).
6. Ненадлежащим образом осуществлен производственный (строительный) контроль (нарушены требования п. 3.23 СП 70.13330.2012 и раздела 7 СП 48.13330.2019).
7. Выявлены отклонения фактических параметров возведенных конструкций от данных исполнительной документации.
8. Выявление дефектов и повреждений, возведенных конструкций, либо подготовленных к монтажу (нарушены требования статей 5, 7 ФЗ №384).
9. Выявлено изменение объемно-планировочных либо технологических решений, приводящие к возможным изменениям нагрузок на несущие конструкции объекта (допущены отступления от проекта, либо заключения экспертизы).
10. Не проведен или ненадлежащим образом осуществлен геотехнический мониторинг здания либо окружающей застройки, расположенной в зоне влияния нового строительства в соответствии с проектной документацией, заключением экспертизы, п.п. 12.4, 12.5 СП 22.13330.2016.
	Нет


Нет


Да





Определить обследованием



Нет

Нет



Нет


Да


Определить обследования




Нет





	12.
	Этапы обследования технического состояния
	1. Подготовка к проведению обследования.
2. Предварительное (визуальное) обследование – осмотр площадки для строительства объекта.
3. Детальное (инструментальное) обследование.
	Да
Да

Да

	13.
	Наличие факторов, усложняющих работы
	1. Здания, возведенные на просадочных, набухающих грунтах, в подтапливаемых районах, с карстовыми явлениями.
2. Насыщенность оборудованием более 50% площади помещений, затрудняющая производство обмерно-обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.).
3. Выполнение работ в цехах с вредным для здоровья производством, с вибродинамическими воздействиями на конструкции здания, с выделением пара.
4. Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях в зимний период времени.
5. Выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры.
6. Здания с закрытым режимом, строения и участки, прилегающие к ним, где по обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы в работе, связанные с потерями рабочего времени
	Нет


Нет





Нет


Да

Нет

Нет





	14.
	Основная цель работы
	Получение утвержденного технического заключения по результатам детального инструментального обследования состояния несущих и ограждающих конструкций здания в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». При наличии противоречий в терминах, правилах, методиках, нормах документов, регулирующих обследование, приоритет имеют нормы - ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
	
Да

	15.
	Требования к программе инженерных изысканий и результатам обследования
	Обследование должно быть осуществлено в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», настоящим техническим заданием, программой инженерных изысканий, которая должна быть выполнена согласно п. 4.2 ГОСТ 31937-2011, положениям СП 47.13330.2016 и содержать следующие разделы:
- общие сведения - наименование, местоположение, идентификационные сведения об объекте; границы изысканий, цели и задачи инженерных изысканий; краткая характеристика природных и техногенных условий района; сведения о застройщике (техническом заказчике) и исполнителе работ;
- оценка изученности территории - описание исходных материалов и данных, представленных застройщиком (техническим заказчиком); результаты анализа степени изученности природных условий; оценка возможности использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности и репрезентативности; сведения о материалах и данных, дополнительно приобретаемых (получаемых) исполнителем;
- краткая физико-географическая характеристика района работ - краткая характеристика природных и техногенных условий района работ, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий;
- состав и виды работ, организация их выполнения - обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения, применяемые приборы и оборудование, включая программное обеспечение; последовательность выполнения видов работ; сведения о метрологическом обеспечении средств измерений; организация выполнения полевых и камеральных работ и др.;
- необходимость проведения инженерно-геологических изысканий.
	










Да





Да








Да



Да







Отдельное ТЗ


	16.
	Состав работ
	1. Обмерно-обследовательские.
1.1 Обмеры в объеме, необходимом для выполнения работ по обследованию и проектированию. Фотографирование строительных конструкций.
1.2. Вскрытие конструкций.

2. Мониторинг здания или сооружения (при необходимости).
2.1 Установка и снятие маяков для наблюдения за деформацией здания.
2.2. Наблюдение за деформациями здания при помощи маяков.
2.3. Геодезический мониторинг за осадками и деформациями здания

3. Работы по обследованию строительных конструкций неразрушающими методами.
3.1. Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом (молотком Шмидта) с составлением выводов о прочности материалов. 
3.2. Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием и составлением выводов о прочности материала.
3.3. Определение армирования строительных конструкций магнитным прибором с изготовлением чертежей.
3.4. Отбор образцов стеновых материалов из конструкций, естественного камня, шлакобетонных и бетонных камней. 
3.5. Определение прочности бетона и/или кирпича в готовых строительных конструкциях ультразвуковым методом с составлением выводов о прочности материала. 
3.6. Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций.

4. Лабораторные испытания строительных материалов и грунтов, отобранных из основания и конструкций.
4.1. Определение физико-механических свойств грунтов.
4.2. Определение морозостойкости бетона.
4.3. Определение водонепроницаемости бетона.
4.4. Определение прочности кирпича и раствора на сжатие.
4.5. Определение морозостойкости камня и раствора.
4.6. Определение прочности естественного камня на сжатие.
4.7. Определение физико-химических характеристик металла.
4.8. Определение физико-механических характеристик древесины.

5. Обследование инженерных сетей и систем
5.1. Установление отклонений в системе от проекта
5.2. Проверка работоспособности оборудования и узлов
5.3. Инструментальные измерения параметров инженерных систем и оборудования:
- определение температуры воды, поверхностей отопительных приборов и т.п;
- определение напора, давления и т.п.;
- определение уклонов прокладки магистральных трубопроводов;
- определение сечений вентиляционных каналов, трубопроводов и т.п.

6. Лабораторные испытания элементов плоскостных сооружений
6.1. Земляное полотно: 
- определение толщины, ширины, поперечных уклонов и т.п.;
- прочие параметры, установленные проектом.
6.2. Дорожная одежда: (
СП 78.13330.2012 п.12.5.3)
- определение толщины, поперечных уклонов, ширина и ровность покрытий и т.п.;
- определение коэффициента уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды;
- прочие параметры, установленные проектом.



7. Инженерно-конструкторские.
7.1. Выполнение поверочных расчетов конструкций и оснований зданий и сооружений с применением программных комплексов SCAD Office и Лира-САПР при изменении действующих нагрузок, условий эксплуатации и объемно-планировочных решений, а также при обнаружении серьезных дефектов и повреждений в конструкциях. 
7.2. Поверочные расчеты выполняются на основе проектных материалов, данных по изготовлению и возведению конструкций, предоставленных Заказчиком, а также результатов натурных обследований (технического обследования).
7.3. Создание расчетных схем с учетом установленных фактических геометрических размеров, фактических соединений и взаимодействия конструкций и элементов конструкций, выявленных отклонений при монтаже, а также фактически установленных характеристик материалов и грунтов основания.
7.4. Установление на основе результатов поверочных расчетов пригодности конструкций к эксплуатации, необходимости их усиления, необходимости изменения эксплуатационной нагрузки или полной непригодности конструкций.

8. Оценка категорий технического состояния несущих конструкций, здания (сооружения) с отнесением их к:
- нормативному техническому состоянию;
- работоспособному состоянию;
- ограниченно работоспособному состоянию;
- аварийному состоянию.
	Да
Да


Да

да

Да

Да

Да


Да

Да



Да


Да


Нет



Да


Да


Отдельное ТЗ

Отдельное ТЗ

Да
Да

Да
Да

Нет
Да

Нет


Нет
Нет
Нет

Нет









Нет

Да



Нет









Да
Да





Да




Да





Да





Да

	17.
	Результат технического обследования
	1. Технический отчет должен включать в свой состав:
- оценку технического состояния (категорию технического состояния);
- материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;
- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);
- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (при необходимости);
- паспорт здания (сооружения) по форме, установленной приложением «Г» ГОСТ 31937-2011 (при обследовании всего здания, включая грунты основания, если был составлен ранее - уточнение паспорта);
2. Текст отчета следует выполнить по форме, установленной приложением «Б» ГОСТ 31937-2011, и содержать следующие сведения:
3. Дополнительные требования к тексту отчета
- заключение должно содержать информацию о видах и границах выполненных работ;
- заключение должно содержать дефектные ведомости.
- заключение должно содержать сопоставительную ведомость объемов работ, в которой необходимо указать: всего объем работ по проекту, фактически выполненные работы, остаток к выполнению.
- заключение должно содержать обмерочные чертежи
4. В состав прилагаемых к отчету материалов должны быть включены материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта, в т.ч.:
- фотографии объекта на дату проведения обследования;
- описание окружающей местности;
- описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его морального износа;
- описание конструкций объекта, их характеристик и состояния;
- выборочные чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами;
- ведомость дефектов;
- схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций;
- результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах;
- определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей способности конструкций и основания фундаментов;
- выборочные планы обмеров и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, чертежи вскрытий;
- геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости);
- фотографии повреждений фасадов и конструкций;
- анализ причин дефектов и повреждений;
- рекомендации по восстановлению или усилению конструкций (при ограниченно работоспособном или аварийном состоянии объекта).
5. В паспорт объекта следует включать следующие сведения:
- адрес объекта;
- время составления паспорта;
- организация, составившая паспорт;
- назначение объекта;
- тип проекта объекта;
- число этажей объекта;
- наименование собственника объекта;
- адрес собственника объекта;
- степень ответственности объекта;
- год ввода объекта в эксплуатацию;
- конструктивный тип объекта;
- форма объекта в плане;
- схема объекта;
- год разработки проекта объекта;
- наличие подвала, подземных этажей;
- конфигурация объекта по высоте;
- ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления;
- высота объекта;
- длина объекта;
- ширина объекта;
- строительный объем объекта;
- несущие конструкции;
- стены;
- каркас;
- конструкция перекрытий;
- конструкция кровли;
- несущие конструкции покрытия;
- стеновые ограждения;
- перегородки;
- фундаменты;
- категория технического состояния объекта;
- тип воздействия, наиболее опасного для объекта;
- период основного тона собственных колебаний вдоль большой оси;
- период основного тона собственных колебаний вдоль малой оси;
- период основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси;
- логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль большой оси;
- логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль малой оси;
- логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси;
- крен здания вдоль большой оси;
- крен здания вдоль малой оси;
- фотографии объекта.
	
Да

Да

Да


Да


Да








Да

Да
Да



Да




Да

Да
Да

Да

Да

Да
Да

Да

Да


Да

Да
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Да
Да
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	18.
	Состав документации, передаваемой «Заказчику»
	Технический отчет – в __ (_______________) экземпляре на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе (CD диск) в редактируемом формате и формате pdf.
	
Да

	19.
	Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде
	1.	текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;
2.	графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD;
3.	сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета или аналогичных.
4.	в целях предоставления полиграфической продукции в электронном виде и регистрации результатов работ в ИСОГД (при необходимости), скомплектовать материалы (в т.ч. исходные данные) на электронном носителе по видам работ и отдельным разделам в межплатформенном формате электронных документов PDF постранично и в виде единых организованных PDF-файлов (с учетом требований национальных стандартов к составу и комплектованию документации).
5.	файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла;
6.	файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования);
7.	не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла;
8.	при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла;
9.	архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт);
10.	представление части документа (не в полном объеме) не допускается;
11.	для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации;
12.	каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения);
14.	файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей.
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